                                                            
                       00000                                
                      00000000000000000000000000000000000001
                     10000001 111111111111111111111111111101
                     01001001 1111111111111111111111111 100 
                    00 0000011111111111111111111111111 1010 
                    01 001001 11111111111111111111111 101 0 
                   00  0000011111111111111111111 1   100 10 
                  0000000000000000000000000000001111100  10 
                1001     01                  101111000 1 10 
              1001       01                 001  1001 11 00 
             00         100000            101  10011 111 00 
           101         0011111         10001 1001 111111 00 
         1001        100             1001  1001111111111 01 
        0001         100           1001  0001 111111111 101 
      10000           10        10001  0001 11111111111000  
      10 00          1100      0000000001 111111111 1000    
       0 101         100      101 11100  1111111111000      
       01 100         01       00  1 101111111111001        
       00   00        0000      0011 101 111111001          
       00 1 101     101 1        101  01 1110001            
       10  100     1001           00  00 1000               
        00000       100           001 00000                 
      10011      11110001         0000001                   
   1000   11000111111            00                         
  001      11100               100                          
   10000001110011 1     111100001                           
          111111101011100111                                

Der DigitalAnalogPrinter DAP wurde von Benjamin Spenger und Fabian Hobi 22.11.2012 programmiert.
Mit ihm können die Signale einiger Metrohm Geräte online aufgezeichnet werden, ähnlich wie es
bei einem Analogschreiber der Fall wäre. Die Daten werden dabei gespeichert.

Umfang:
-------
DAP.exe			(Das eigentliche Programm)
MCRInstaller.exe	(Wird benötigt um die Datei auszuführen)
ReadMe.txt		(Informationen)


Installation:
------------
MCRInstaller.exe Doppelklicken, dem Menü folgen. DAP.exe selbst muss nicht installiert werden


Bekannte Probleme:
------------------
Wenn die Kommunikation mit dem COM Port schlecht ist, muss das Programm nach jeder Betätigung
des Stop Knopfes neu gestartet werden. Das ist insbesondere bei der Verwendung von USB/RS232
Adaptern der Fall.


Hardware:
---------
Auf Kompatibilität getestet wurden "780 pH Meter" und der "781 pH/Ion Meter". Möglicherweise
werden auch andere Geräte unterstützt. Geräte müssen mit Metrohm RS232 Kabeln angeschlossen
werden, oder mit Kabeln welche nach dem Dokument "8.781.113 780 pH Meter 781 pH/Ion Meter Operation
via RS232" der Firma Metrohm umgebaut wurden.


Disclaimer:
-----------
Nutzung des Programmes auf eigene Gefahr. Das Programm kann auf der Webseite www.boojakascha.ch
gratis heruntergeladen werden. Das Programm darf nicht weitergegeben werden, es soll immer auf
den Link verwiesen werden. Sollte die Webseite nichtmehr im Internet zugänglich sein, darf das
Programm weitergegeben werden. Die Nutzung ist für jeden nicht kommerziellen Zweck frei. Vor
einer kommerziellen Nutzung muss Benjamin Spenger (info@boojakascha.ch) kontaktiert werden.